**ФЕН MW-2025 B/PK**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ОПИСАНИЕ**

1. Переключатель скорости подачи воздуха (0//)
2. Переключатель степени нагрева (//)
3. Кнопка подачи «холодного» воздуха 
4. Насадка-концентратор
5. Решётка воздухозаборника
6. Ручка
7. Петелька для подвешивания

**ВНИМАНИЕ!**

* Не использовать это устройство вблизи ёмкостей с водой (ванна, бассейн и т. д.).
* После использования фена в ванной комнате следует отсоединить вилку сетевого шнура от розетки, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен выключателем;
* Для дополнительной защиты целесообразно установить в цепь питания ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту**.**

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

* Перед включением фена убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
* Устройство предназначено для сушки и укладки волос. Используйте прибор только по его прямому назначению, применяйте только ту насадку, которая входит в комплект поставки.
* Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
* Не включайте прибор в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
* Всегда отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой.
* Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
* Не беритесь за корпус фена, за сетевой шнур и вилку сетевого шнура мокрыми руками.
* Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
* Не используйте прибор во время принятия ванны.
* Если устройство упало в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать прибор из воды.
* Не используйте устройство, если Вы находитесь в сонном состоянии.
* Беритесь за работающий прибор только в зоне ручки.
* Не используйте прибор для укладки мокрых волос или синтетических париков. Мокрые волосы предварительно промокните полотенцем, чтобы удалить с них излишнюю влагу.
* Не направляйте горячий воздух в глаза или на другие теплочувствительные части тела.
* Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
* Насадка-концентратор во время работы нагревается. Перед снятием дайте ей остыть.
* Не роняйте устройство и не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса прибора.
* Запрещается закрывать воздушные отверстия фена, не кладите его на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
* Избегайте попадания волос в решётку воздухозаборника во время работы прибора.
* При эксплуатации прибора рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
* Сетевой шнур не должен:
* соприкасаться с горячими предметами,
* протягиваться через острые кромки,
* использоваться для переноски прибора.
* Периодически проверяйте состояние изоляции сетевого шнура и сетевой вилки.
* Запрещается использовать устройство при повреждении сетевой вилки или сетевого шнура, если оно работает с перебоями, а также после его падения. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
* Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или пленкой. Опасность удушья!

* Не разрешайте детям использовать фен в качестве игрушки.
* Будьте особенно внимательны, когда устройством пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
* Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
* Прежде чем убрать фен на хранение, обязательно дайте ему остыть и никогда не обматывайте вокруг него сетевой шнур.
* Храните устройство в месте недоступном для детей.

*УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.*

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА**

***В случае транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов*.**

* Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению фена.
* Распакуйте устройство, удалите любые наклейки, мешающие его работе.
* Полностью размотайте сетевой шнур.
* Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
* Установите нужную скорость подачи воздуха переключателем (1):

 «0» – фен выключен;

- низкая скорость;

- высокая скорость.

* Установите необходимую температуру воздушного потока переключателем (2):

 - слабый нагрев;

 - средний нагрев;

- максимальный нагрев.

***Примечание: При первом использовании возможно появление постороннего запаха и небольшого количества дыма от нагревательного элемента, это допустимо.***

* В данной модели предусмотрена функция подачи «холодного» воздуха, используемого для фиксации прически. Для подачи «холодного» воздуха включите фен, а затем нажмите и удерживайте кнопку (3) .

**Уход за волосами**

Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, вытрите их полотенцем для удаления избыточной влаги и расчешите.

**Быстрая сушка**

Установите переключатель (2) в положение максимального нагрева , выберите необходимую скорость подачи воздуха переключателем (1) и просушите волосы. Рукой или расческой стряхивайте с волос избыточную влагу и постоянно перемещайте фен над волосами.

**Выпрямление**

Установите переключатель (2) в положение максимального нагрева , выберите соответствующую скорость подачи воздуха переключателем (1) и предварительно просушите волосы. Когда волосы почти высохнут, установите насадку-концентратор (4), уменьшите степень нагрева воздуха переключателем (2) и скорость подачи воздуха переключателем (1).

Распределите волосы на пряди, начните выпрямление с нижних слоев. Используя круглую или плоскую щётку, расчесывайте волосы сверху вниз и одновременно направляйте на них горячий воздух, выходящий из насадки-концентратора (4). Таким образом, медленно распрямляйте каждую прядь от корней до кончиков. Когда вы распрямите нижние пряди, начните распрямлять пряди среднего слоя и завершите процесс распрямлением прядей верхнего слоя волос.

**Естественная волнистая структура волос**

Установите переключатель (2) в положение слабого нагрева воздуха , выберите низкую скорость подачи воздуха, установив переключатель (1) в положение , крепко зажмите пряди волос между пальцами, поверните их в сторону естественного закручивания и высушите их, направляя поток воздуха между пальцами. Когда вы достигли желаемого эффекта, нажмите и удерживайте кнопку подачи «холодного» воздуха (3)  и закрепите каждую прядь.

**Создание стиля прически**

Установите переключатели (1,2) в положение слабого нагрева/скорости  и установите на фен насадку-концентратор (4) для направленного потока воздуха.

Распределите волосы на пряди и создавайте нужный стиль с помощью круглой щётки для укладки волос. Во время создания прически направляйте воздушный поток непосредственно на волосы в желаемом направлении.

При необходимости, направляйте струю воздуха на каждую прядь в течение 2-5 секунд для закрепления волос. Время, необходимое для укладки прядей волос, выбирается самостоятельно и зависит от типа волос.

**Защита от перегрева**

Фен имеет защиту от перегрева, которая отключит прибор при превышении температуры выходящего воздуха. Если фен отключится во время использования, выключите фен переключателем (1), установив его в положение «0», выньте сетевую вилку из розетки, проверьте, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия, дайте фену остыть 5-10 минут, после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена и избегайте попадания волос в его воздухозаборное отверстие.

**ЧИСТКА И УХОД**

Фен предназначен только для бытового использования.

* Установите переключатель (1) в положение «0» и отключите фен от сети.
* Корпус фена допускается протирать влажной тканью, после этого необходимо вытереть его насухо.
* Снимите решётку воздухозаборника (5), повернув её против часовой стрелки, очистите решётку (5) с помощью щётки, затем установите решётку на место и поверните её по часовой стрелке до упора.
* Запрещается погружать устройство в воду или любые другие жидкости.
* Запрещается использовать для чистки корпуса фена абразивные моющие средства и растворители.

**ХРАНЕНИЕ**

* Если фен не используется, вынимайте сетевую вилку из розетки.
* После использования дайте фену остыть и храните его в сухом прохладном месте недоступном для детей.
* Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг фена, так как это может привести к его повреждению. Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, запрещается дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около сетевой вилки и в месте входа в корпус фена. Если шнур перекручивается во время использования фена, периодически распрямляйте его.
* Для удобства в использовании предусмотрена петелька для подвешивания (7), на которой можно хранить фен при условии, что в этом положении на него не будет попадать вода.

**КОМЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Фен – 1 шт.

Насадка-концентратор – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение питания: 220-240 В ~50 Гц

Потребляемая мощность: 2200 Вт

*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления.*

***Срок службы устройства - 3 года***